F.A.Q DOS LIVE CD

FAQ DOS LIVE CD 1.4 revolution SE

Здесь могут быть ответы на ваши вопросы!

Добро пожаловать в мир ДОВНГРЕЙД! Свободный мир - свободных людей!

Раздел общее:

1. У меня нет в компьютере дисковода. При загрузке диск выдаёт, что не может найти дисковод и загрузка прекращается. Что делать?

Включите в БИОСе поддержку дисковода 1,44", даже если его нет. Тогда диск загрузится.

2. У меня два сидирома. Диск не загружается, выдает ошибку.

Вставьте диск в 1-й логический привод. Работу со второго CD/DVD привода диск не поддерживает.

3. Как пропустить проверку памяти?

Никак. Это фича -(

4. Флешка не видится, причем на разных машинах (справедливо для 5 флешек, имеющихся у меня в наличии! )

Исправлен баг. В ДОС ЛАЙФ сиди включен самый новый драйвер шины USB, который
только удалось найти.

5. А флешка всё равно не работает :)

В некоторых BIOS'ах есть функция USB for DOS. Включите её и должно всё заработать.

6. Не хватает памяти для запуска Arachne.

Такое бывает на новых компьютерах. Для запуска Arachne выйдите из Folder manager (atl+x). Затем через консоль перейдите в папку Z:\netutils\arachne и запустите файл a.bat.

7. У меня не работает NTFS драйвер.

Драйвер по умолчанию требует, чтобы вы ввели слово Yes. Если же вас не устраивает драйвер AVIRA NTFS4DOS, то вы можете загрузиться в любом режиме без поддержки NTFS, а затем в каталоге V:\drv\ntfs - выбрать тот драйвер какой вам понравится.

8. Как запустить драйвер Paragon NTFS?

Зайдите в каталог V:\drv\ntfs\paragon и запустите файл mount.bat. Данный драйвер считается лучшим драйвером NTFS под DOS среди аудитории fdd5-25.net, но с моей точки зрения менее стабильным, хотя и поддерживает длинные имена файлов и русские названия каталогов.

9. У меня не работает звуковая карточка в ДОС LIVE CD. Как её настроить?

Для настройки звуковой карты, требуется вызвать меню Folder manager клавишей F2. Затем перейти в подменю _Системные утилиты_ и запустить _Информация о конфигурации SB_. После чего в на экране появится сообщение, примерно следующего содержания: _A220 I5 D1 H330_. Это будет конфигурацией вашей звуковой карты. После этого вам следует прямо в командной строке написать set blaster=A220 I5 D1 H330 и нажать ENTER. После этого почти все DOS приложения будутработать с вашим звуком без проблем.

10. У меня встроенный звуковой чип, что делать?

Пока имеется поддержка только чипов на базе VIA. Чтобы запустить сабж, просто
выберите соотв. меню в Folder manager.

11. Как установить DOS LIVE CD на жесткий диск?

Dos live cd НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ЖЕСТКИЙ ДИСК И НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ДЛЯ УСТАНОВКИ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ!!!

12. У меня не работает в DOS LIVE CD usb клавиатура!

Включите в BIOS USB Keyboard или USB legacy support.

Раздел сети:

1. Что нужно знать чтобы настроить локальную сеть и интернет?

Нужно знать:
1) маску локальной сети;
2) локальный ip адрес;
3) имя домена WIN2k-2003 или Nowell, если оный есть;
4) DNS провайдера и ip адрес шлюза, если есть желание использовать интернет.

2. Как настроить локальную сеть?

Выберите любой из пунктов меню, где упомянается сеть "NET".
Например, "Simple loading with support NET for IDE CD/DVD"
Затем дождитесь приглашения к работе. НажмИте "Ok". Выберите нужный драйвер сетевой карты из списка, если у вас появится выбор. Если же нет, то продолжите работу выбрав нужный протокол. В окошке настроек протокола TCP/IP уберите [X] с enable DHCP. В строке IP adress введите локальный ип. Например, 192.168.1.3. В строке Subnet mask введите маску сети, например 255.255.255.0.
Внимание, если вы используете одноранговую сеть и выходите в интернет через шлюз, тогда вам следует указать так же NAME SERVER - это DNS вашего провайдера, а так же ip адрес гейта в строке GATEWAY. Гейтом может быть как компьютер локальной сети, пропускающий в интернет, так и просто ADSL модем. После ввода всех параметров нажмите "OK". Далее в появившемся окне настроек укажите специфические настройки вашей локальной сети. Имя рабочей группы, имя компьютера и так далее. Затем нажмите "OK". В процессе загрузки компанентов сети вас попросят ввести пароль, по умолчанию обычно ничего вводить не нужно, поэтому просто нажмите "ВВОД".
Внимание! Если ваша сетевая карта определилась верно, а так же вы ввели верные настройки локально сети, то вы сможете пользоваться приложениями для работы с интернет по локальной сети.

3. Как настроить браузер Арахна для работы в локальной сети?

Да очень просто, если вы правильно настроили TCP/IP. Заходим в настройки, выбираем настройку для локальной сети.

Затем нажимаем "Detecting pocket driver", затем NEXT и Finish. Потом входим в Manual setup, выбираем галочкой настройки для одноранговой сети и прописываем там всё тоже самое, что вы прописывали в настройках локальной сети при загрузке. Во всех случаях ОБЯЗАТЕЛЬНО ТРЕБУЕТСЯ ВВЕСТИ DNS ПРОВАЙДЕРА!!!

4. Как настроить irc клиент в локальной сети?

Отредактировать файл START.bat, в котором хранятся настройки локальной сети. Это делается через меню Folder Manager. Затем перейти в каталог Z:\netutils\irclan\. И запустить файл start.bat. По умолчанию вы попадёте на сервер irc.by, где находится канал fdd5-25.net. Для захода на наш канал наберите команду /join #www.fdd5-25.net. Переключиться на русский язык можно правым CTRL.

5. Как войти в домен NOWELL?

Нужно ввести имя сервера в поле DOMAIN. Ну, и соответственно знать пароль от входа в сеть. Тоже самое справедливо и для домена Windows.

6. Как настроить DIAL UP интернет?

Для дозвона к провайдеру, через IRC или браузер Арахна, вам нужно знать не только логин и пароль, но так же и DNS вашего провайдера, без этого вы не войдёте в сеть.

Раздел любопытное:

1. Какова география использования DOS LIVE CD?

По данным регистрации диск используется в данных странах: Россия, Беларусь, Украина, Киргизия.
Города:
Москва, Череповец, Казань, Крутов, Саратов, Бишкек, Новосибирск, Молодечно, Лида, Птичка, Иркутск, Нижний Новгород, Могилев-Подольский, Хмельницкий, Ярославль, Керчь, Севастополь, Пермь, Минск, Харьков, станица Клетская, Нижневартовск, Арзамас, Благовещенск, Омск, Владикавказ, Киев, Одесса, Мозырь, Рязань, Тихвин.

2. Обязательно ли мне высылать форму регистрации?

Форма регистрации это помощь разработчику в поисках путей развития проекта, а так же возможность узнать географию и пожелания пользователей ДОС по всему бывшему СССР. Регистрация - ДОБРОВОЛЬНАЯ!

Роман Карпач ICQ: 166439761, romankarpach@fdd5-25.net.