                    KП
         МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Постоянный прямой ток затвора, мА                     00
Постоянный ток стока, мА                              00
Суммарное напряжение сток-затвор, В                   00
Постоянное напряжение сток-исток, В                   00
Постоянное напряжение затвор-сток, В                  00
Постоянное напряжение затвор-исток, В                 00
Постоянная рассеиваемая мощность транзистора,
    при Т=+25'C, мВт                                 000
    при Т=+85'C, мВт                                 000

Температура p-n перехода 'C                          000
Тепловое сопротивление переход среда, 'С/Вт          000
Допустимая температура окружающей среды 'C     -00...+00

ПРИМЕНЕНИЕ:
