                       KT
         МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Постоянный ток коллектора,мА                         000
Импульсный ток коллектора (Q>500,tи<40мкс),мА        000
Постоянное напряжение эмиттер-база,В                   0
Постоянное напряжение коллектор-база,В                00
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер,В             00
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора,мВт      000
Температура перехода,'C                              000
Тепловое сопротивление переход-окружающая среда,
   'C/мВт                                            0.0
Допустимая температура окружающей среды,'C     -00...+00
                                                 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
