                      D
         ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
Минимальный ток стабилизации, мА                     00 
Максимальный ток стабилизации (Т=+35'C), мА          00
                              (Т=+100'C), мА         04
                              (Т=+125'C), мА       00.0
Постоянный прямой ток,мА                            000
Рассеиваемая мощность (Т<+35'C), мВт                000
                      (T=+100'C), мВт               000
                      (T=+125'C), мВт               000
Температура окружающей среды 'C              -00...+000




ПРИМЕНЕНИЕ:
