                                    Рецепт

                                Как при наличии:

                              1-го IBM Compatible PC
                                 1-го дисковода 5"
                        и отличного от 0 количества дисков
  
                           получть файл с образом диска

-------------------------------------------------------------------------------

Первое что необходимо сделать - подключить 5" дисковод к компьютеру
желательно как 'A' и правильно установить его тип в биосе.

кстати, фирма INTEL в материнской плате i815eea2 поддерживает только
один дисковод, вот такие пироги ..., похоже это начало конца дисководов ;-)


Предлагаются 2 варианта:

Вариант 1 - Использование утилиты DiskDumper (by ESL)
---------
            предназначена для создания дампов дисков с автонумерацией файлов, 
            создает серию файлов disk00.kdi,disk01.kdi, ...
            всегда копирует 80 track 2 head 5x1024 bytes sectors 

            утомило копировать свои диски при помощи MST, каждый раз 
            указывая имя файла...
 
            из недостатков - иногда на очень битых дисках утомляет нажимать игноре.
                             имена файлов - фиксированы
		             только дисковод А

            из плюсов - читает надежнее чем  MST

Вариант 2 - Использование утилиты MST 2.0 (Spase corp. (c))
---------
            позволяет скопировать диск файл, надо для каждого диска
            зайти в пункт 4 (Задание имени буфера) и указать имя файла
            после этого в пункте 1 (Diskcopy - чтение всего диска) скопировать
            диск, при это игнорируя ошибки на треках выше 80,
            программа пытается скопировать 82 трека, а по умолчанию на кровете
            из 80.

            по умолчанию работает с диском А
            с диском B работает mst2b

далее все скопированные диски ужать архиваторм и прислать по адресу
esl@pisem.net

с огромным нетерпением жду образов дисков ...

Сергей Ерохин, 
					29 ноября 2002 года, Харьков, Украина.
;-)))




