AGENCY - Агенство, ответственное за продукцию
A/A
BCNSHP - Форма знака
A/E
0 - не определена
1 - столб,шест
2 - лоза
3 - знак башенного типа
4 - знак ажурного типа
BOYSHP - Форма буя
A/E
0 - не определена
1 - коническая/капюшоноподобная
2 - цилиндрическая/бидоноподобная
3 - сферическая
4 - столбовидная
5 - веретенообразная/шпинделеподобная
6 - бочкообразная
7 - супер-буй
BUISHP - Форма строения
A/E
0 - не определена
1 - нехарактерная форма
2 - башня
3 - шпиль
4 - купол
5 - высотное здание
6 - пирамида
BURDEP - Глубина погружения в грунт
A/F0000.0м
CATACH - Категория якорной стоянки
A/E
0 - не определена
1 - ограничений не стоянку нет
2 - для судов с большой осадкой
3 - для танкеров
4 - для судов со взрывчатыми веществами
5 - карантинное якорное место
6 - якорное место гидросамолетов
7 - для малых судов
8 - район швартовки малых судов
9 - стоянка судов не более 24 часов
CATAIR - Категория района аэропорта
A/E
0 - не определена
1 - аэродром военных самолетов
2 - аэродром гражданских самолетов
3 - для военных вертолетов
4 - для гражданских вертолетов
5 - поле для планеров
6 - поле для небольших спортивных самолетов
CATBRG - Категория моста
A/E
0 - не определена
1 - стационарный мост
2 - разводной мост
3 - поворотный мост
4 - вертикально-подъемный мост
5 - подъемный мост
6 - понтонный мост
7 - подвесной мост
8 - мост-транспортер
CATBUA - Категория района застройки
A/E
0 - не определена
1 - район города
2 - поселок
3 - деревня 
4 - город
CATBUI - Категория отдельного строения
A/E
0 - не определена
1 - строение без назначения/обслуживание главных интересов
2 - управление порта
3 - таможня
4 - санитарная служба
5 - больница
6 - почта
7 - гостиница
8 - станция железной дороги
9 - полицейский пост
10 - пост морской полиции
11 - лоцманская контора
12 - лоцманскии наблюдательный пост
13 - электростанция
14 - отделение банка
15 - штаб-квартира управления районом (округом)
16 - навес/склад для транзитных грузов
17 - завод(фабрика)
18 - административное здание
19 - школа/университет
CATCAM - Категория кардинального знака
A/E
0 - не определена
1 - северный кардинальный знак
2 - восточный кардинальный знак
3 - южный кардинальный знак 
4 - западный кардинальный знак
CATCBL - Категория кабеля
A/E
0 - не определена
1 - линия электропередачи
2 - телефонный/телеграфный
CATCHP - Категория пункта контроля
A/E
0 - не определена
1 - таможенный
CATCOA - Категория береговой линии
A/E
0 - не определена
1 - береговая линия недостоверная
2 - берег обрывистый
3 - берег низкий, ровный
4 - берег песчаный
5 - берег каменистый
6 - берег галечный
7 - ледник (мористая часть)
8 - берег с мангровыми зарослями
9 - берег заболоченный
10 - коралловый риф
CATCRN - Категория крана
A/E
0 - не определена
1 - кран специфической конструкции
2 - кран для погрузки контейнеров/портальный
3 - мачтовый кран
4 - мостовой кран
CATCTR - Категория опорной точки
A/E
0 - не определена
1 - пункт триангуляции
2 - обсервованный пункт
3 - точка съемочной сети
4 - репер, нивелирная марка
5 - пограничный знак
CATDIS - Категория дистанционного знака
A/E
0 - не определена
1 - невидимый дистанционный знак
2 - видимый знак:cтолб
3 - видимый знак:доска
4 - видимый знак:форма неопределена
CATDPG - Категория района свалки
A/E
0 - не определена
1 - общий район свалки
2 - свалка отходов химического призводства
3 - свалка радиоактивных отходов
4 - свалка взрывчатых веществ
CATDYK - Категория дамбы
A/E
0 - не определена
1 - летняя дамба
2 - зимняя дамба
CATFIF - Категория рыболовных снастей
A/E
0 - не определена
1 - рыболовные заколы
2 - рыболовная ловушка
3 - запруда для рыбы
4 - сети для тунца
CATFNC - Категория ограды
A/E
0 - не определена
1 - забор
2 - металлическая ограда
3 - изгородь
CATFOG - Категория туманного сигнала
A/E
0 - не определена
1 - взрывы
2 - диафон
3 - сирена
4 - наутофон
5 - пневматический горн
6 - тайфон
7 - колокол
8 - свисток
9 - гонг
CATFOR - Категория фортификационного сооружения
A/E
0 - не определена
1 - замок
2 - форт
3 - батарея
4 - блокгауз
СATFRY - Категория маршрута парома
A/E
0 - не определена
1 - не препятствует движению
2 - канатный паром
CATGAT - Категория ворот
A/E
0 - не определена
1 - ворота вообще
2 - приливные ворота(приливное заграждение)
3 - кессон
4 - ворота шлюза
CATHAF - Категория оборудования порта
A/E
0 - не определена
1 - терминал горизонтальной погрузки (Rо-Rо)
2 - склад лесоматериалов
3 - причал паромной переправы
4 - рыбная гавань
5 - гавань для яхт
6 - военно-морская база
7 - причал для танкеров
8 - пассажирский причал
9 - верфь
10 - терминал для обработки контейнеров
CATICE - Категория льда
A/E
0 - не установлена
1 - припай
2 - морской лед
3 - зона торосистого льда
4 - блинчатый лед
5 - ледник
6 - пик льда
7 - паковый лед
8 - полярный лед
CATINB - Категория плавучего нефтяного терминала
A/E
0 - не определена
1 - швартовное место сцепленное с "мертвым" якорем (CALM)
2 - отдельная швартовная бочка (SBM)
CATLAM - Категория латерального знака
A/E
0 - не определена
1 - латеральный знак левой стороны
2 - латеральный знак правой стороны
3 - латеральный знак основной фарватер справа
4 - латеральный знак основной фарватер слева
CATLIT - Категория огней
A/E
0 - не определена
1 - направленный огонь
2 - задний/верхний огонь
3 - передний/нижний огонь
4 - огонь створа
5 - азронавигационный огонь
6 - заградительный огонь
7 - огонь-определитель тумана(датчик видимомсти)
8 - поток света(объект освещен прожектором)
9 - полоса света
10 - дополнительный огонь
CATLND - Категория местности
A/E
0 - не определена
1 - болото
2 - приморское солоноватое болото
3 - торфянистая местность
4 - степь
5 - гряда невысоких гор
6 - низменность
7 - каньоны
CATMFA - Категория морской фермы
A/E
0 - не определена
1 - ракообразные
2 - устрицы/моллюски
3 - рыба
CATMNT - Категория памятника
A/E
1 - колонна
2 - мемориальная чаша
3 - обелиск
4 - столб
5 - статуя
CATMOR - Кат-я швартовно-верповального приспособ-я
A/E
0 - не определена
1 - пал(дольфин)
2 - девиационный пал
3 - причальная тумба
CATMPA - Категория района боевой подготовки
A/E
0 - не определена
1 - район боевой подготовки в общем виде
2 - район торпедных стрельб
3 - полигон подводных лодок
4 - район боевых стрельб
5 - район практических минных постановок
CATMST - Категория мачты
A/E
0 - не определена
1 - радиомачта/телевизионная мачта
2 - швартовная мачта (для дирижабля)
3 - мачта для радиолокационной станции
4 - мачта с ветровым гнездом
CATNAV - Категория оси створа
A/E
0 - не определена
1 - ограждающая линия створа
2 - линия створа знаков
3 - направление рекомендованного пути
CATOFP - Категория морской платформы
A/E
0 - не определена
1 - нефтяная вышка/буровое оборудование
2 - производственная платформа(добыча)
3 - наблюдательная/исследовательская платформа
4 - шарнирная загрузочная платформа (ALP)
5 - отдельное швартовное место на "мертвом" якоре (SALM)
6 - причальная башня
7 - искусственный остров
CATOLB - Категория нефтяного заграждения
A/E
0 - не определена
1 - удержание нефти(возд.завеса,созд-ая трубами выс-го давлен).
2 - плавучее нефтяное заграждение
CATPIL - Категория места встречи лоцмана
A/E
0 - не определена
1 - посадка с лоцманского судна
2 - посадка с вертолета
3 - посадка с берега
CATPIP - Категория трубопровода/трубы
A/E
0 - не определена
1 - трубопровод в общем виде
2 - сточная труба
3 - водозаборная труба
4 - канализация
CATPLE - Категория сваи
A/E
0 - не определена
1 - веха
2 - коряга
3 - столб
CATPRI - Категория сооружений для добычи ресурсов
A/E
0 - не определена
1 - карьер
2 - шахта
3 - устье подводной скважины
4 - производственная скважина
CATRAS - Категория радиолокационной станции
A/E
0 - не определена
1 - станция радиолокационного наблюдения
2 - береговая радиолокационная станция
CATREA - Категория ограниченного для плавания района
A/E
0 - не определена
1 - зона безопасного плавания вокруг морской платформы
2 - район,запретный для якорной стоянки
3 - район,запретный для лова рыбы
4 - природный заповедник
5 - птичий заповедник
6 - заповедник диких животных
7 - заповедник тюленей
8 - полигон для размагничивания
9 - военный полигон
10 - огранич.для плавания район у затонувшего историч.судна
11 - зона прибрежного плавания
12 - зона безопасного плавания у средства навигац.оборудования
13 - зона опасности посадки на камни
14 - минное поле
15 - район, запретный для водолазных работ
16 - район, который следует избегать
17 - запретный район
CATREB - Категория религиозного строения
A/E
0 - не определена
1 - церковь
2 - часовня
3 - крест;распятие
4 - храм
5 - пагода
6 - синтоистское место поклонения
7 - буддийский храм
8 - мечеть
9 - марабут(масульманское место поклонения)
CATROD - Категория участка дороги
A/E
0 - не определена
1 - автострада
2 - основная дорога
3 - второстепенная дорога
4 - грунтовая дорога/тропа
5 - центральная улица
6 - улица
CATROS - Категория радиотехнического СНО
A/E
0 - не определена
1 - морской или аэрорадиомаяк кругового излучения(ненаправлен)
2 - направленный радиомаяк
3 - радиомаяк с вращающейся характеристикой направленности
4 - станция РНС Консол
5 - радиопеленгаторная станция
6 - береговая радиостанция службы ЩТГ (QTG)
7 - аэронавигационный радиомаяк
CATRSC - Категория спасательной станции
A/E
0 - не определена
1 - спасательная станция с катерами
2 - спасательная станция с сигнальными ракетами
3 - спасат.станция с катерами и сигнальными ракетами
4 - убежище для моряков судов,терпящих бедствие
5 - убежище для гуляющих в зоне прилива
6 - спасательная шлюпка на швартовах
CATRTB - Категория радиолокационного маяка-ответчика
A/E
0 - не определена
1 - Рамарк,радиолокационный маяк-ориентир непрерывн. излучения
2 - Ракон,радиолокационный маяк-отв-чик с идентиф. кодом Морзе
CATSCF - Категория средств обслуживания малых судов
A/E
0 - не определена
1 - причал для гостей
2 - яхт-клуб
3 - судовой подъемник
4 - парусная мастерская
5 - хранилище катеров("шлюпочный двор")
6 - коммунальная гостиница
7 - ресторан
8 - лавочник
9 - провизионная
10 - врач
11 - аптека
12 - водопроводный кран
13 - станция заправки горючим
14 - щит электропитания
15 - заправка газовых баллонов
16 - душ
17 - прачечная
18 - общественный туалет
19 - почтовый ящик
20 - общественный телефон
21 - мусорный ящик
22 - автостоянка
23 - парковка катеров и трейлеров
24 - стоянка автоприцепов
25 - кемпинг 
26 - станция откачки канализации
27 - запасной телефон
CATSEA - Категория района моря
A/E
0 - не определена
1 - район моря в общем виде
2 - пролив
3 - банка
4 - впадина
5 - бухта
6 - желоб
7 - бассейн
8 - ватты (зоны осушки)
CATSIT - Кат-я сигналь-й станции регулир-я движ-я
A/E
0 - не определена
1 - в управлении порта
2 - при входе и выходе из порта
3 - в международном порту
4 - при швартовке
5 - в портовом бассейне
6 - при шлюзовании
7 - при проходе приливного заграждения
8 - при проходе моста
9 - в районе дноуглубительных работ
CATSIW - Категория сигнальной станции предупреждения
A/E
1 - об опасности
2 - о запрете выхода в море
3 - о кабеле
4 - о районе боевой подготовке
5 - о бедствии
6 - о погоде
7 - о шторме
8 - о ледовой обстановке
9 - о времени
10 - о приливе
11 - о приливном течении
12 - о показании мареографа
13 - о показании футштока
CATSLC - Категория берегового сооружения
A/E
1 - волнолом
2 - буна
3 - мол
4 - пирс/причал
5 - прогулочный пирс
6 - набережная/стенка
7 - направляющая стенка
8 - каменная наброска, отсыпь
9 - облицовка откосов
10 - морская стена
CATSPM - Категория знака специального назначения
A/E
1 - опасный район стрельб
2 - мишень
3 - брандвахта
4 - полигон размагничивания
5 - баржа
6 - ограждение кабеля
7 - свалка грунта
8 - ограждения выхода сточных вод
9 - супербуй системы сбора океанографических данных(ODAS)
10 - мареограф
11 - якорное место гидросамолетов
12 - ограждение зоны отдыха
13 - ограждение частного владениия
14 - место швартовки
15 - большой автоматический навигационный буй (LANBY)
16 - створный знак
17 - знак мерной линии
18 - знак с предостерегательной надписью
19 - знак системы разделения движения (TSS)
27 - знак общего предупреждения
CATTOW - Категория башни
A/E
1 - башня с навигационным огнем
2 - водонапорная башня
3 - радиобашня/телевизионная башня
4 - башня охлаждения(градирня)
5 - башня с радиолокационной станцией
6 - наблюдательная башня
CATTRE - Категория дерева
A/E
1 - вечнозеленое
2 - хвойное
3 - пальма
4 - пальма Нипа
5 - казуарина
6 - филао
7 - эвкалипт
8 - лиственное
9 - мангровые заросли
CATTRK - Категория рекомендованного пути
A/E
1 - огражден системой стационарных знаков
2 - не огражден системой стационарных знаков
CATTSS - Категория системы разделения движения
A/E
1 - установлена Международной морской организацией
2 - не устаеовлена Международной морской организацией
CATVEG - Категория растительности
A/E
1 - луг
2 - 
3 - кустарник
4 - лиственный лес
5 - хвойный лес
6 - смешанный лес
7 - мангровые заросли
8 - 
9 - 
10 - смешанные культуры
11 - тростник
12 - мох
CATWAT - Категория турбулентности воды
A/E
1 - буруны
2 - водовороты
3 - быстрина
4 - приливный сулой
5 -
CATWRK - Категория затонувшего судна
A/E
1 - неопасное затонувшее судно
2 - опасное затонувшее судно
3 - останки затонувших судов/район нечистого грунта
4 - затонувшее судно с мачтой/мачтами над водой
5 - затонувшее судно с частями корпуса или надстройки над водой
COLMAR - Цвет окраски навигац. знаков
A/E
1 - зеленый
2 - черный
3 - красный
4 - желтый
5 - белый
6 - оранжевый
7 - черный/желтый
8 - черный/желтый/черный
9 - желтый/черный
10 - желтый/черный/желтый
11 - красный/белый
12 - зеленый/красный/зеленый
13 - красный/зеленый/красный
14 - черный/красный/черный
15 - желтый/красный/желтый
16 - зеленый/красный
17 - красный/зеленый
18 - зеленый/белый
COLOUR - Цвет
A/E
00 - черный
01 - синий
02 - зеленый
03 - сине-зеленый
04 - коричнево-красный
05 - серый
06 - коричневый
07 - светло-серый
08 - темно-серый
09 - голубой
10 - фиолетовый
11 - желто-коричневый
12 - красный
13 - мажента
14 - желтый
15 - белый
COLPAT - Характер окраски
A/E
1 - горизонтальные полосы сверху донизу
2 - вертикальные полосы
3 - диагональные полосы
4 - раскраска квадратами ("шахматная клетка")
COMCHA - Канал связи
A/A000
CONDTN - Состояние
A/E
1 - строится
2 - разрушенный
3 - ремонтируется
4 - неиспользующийся(заброшенный)
5 - планируемое строительство
CONRAD - Радиолокационный ориентир
A/E
1 - радиолокационный ориентир
2 - нерадиолокационный ориентир
CONVIS - Визуальный ориентир
A/E
1 - визуальный ориентир
2 - невизуальный ориентир
CPDATE - Дата составления
A/A
CSCALE - Масштаб составления
A/I00000000
DATEND - Дата окончания
A/A
DATSTS - Дата начала
A/A
DRVAL1 - Первое знач. диапазона глубин
A/F00000.00м
DRVAL2 - Второе знач. диапазона глубин
A/F00000.00м
DUNITS - Единицы измерения глубин
A/E
1 - метры
2 - сажени
3 - футы
ESTRNG - Оценочная дальность передачи
A/F00мили
1 - огонь показан без изменения его характера
2 - дневной огонь
3 - туманный огонь
EXCLIT - Условие открытия огня
A/E
1 - огонь показан без изменения его характера
2 - дневной огонь
3 - туманный огонь
EXPSOU - Отличительная глубина
A/E
1 - в пределах диапазона окружающей области глубин
2 - меньше диапазона окружающей области глубин
3 - больше диапазона окружающей области глубин
HEIGHT - Высота
A/F00000.0м
HORCLR - Горизонтальный проход
A/F00000.0м
HORDAT - Плановая геодезич. основа
A/E
1 - Всемирная геодезическая система ВГС-72(WGS-72)
2 - Всемирная геодезическая система ВГС-84(WGS-84)
3 - Eвропейская система
4 - Потсдамская система
5 -
6 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 - 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
HORLEN - Длина,приведен. к горизонту
A/F0000.00м
HORWID - Ширина,приведен. к горизонту
A/F00000.00м
HUNITS - Единицы измерения высоты/длины
A/E
1 - метры
2 - футы
HORACC - Точность плановой привязки
A/F000.00м
INFORM - Информация
B/S
LIFCAP - Грузоподъемность
A/I000кн
LITCHR - Характер огня
A/E
0 - не определен
1 - постоянный
2 - проблесковый
3 - длительнопроблесковый
4 - частопроблесковый
5 - очень частый
6 - ультрачастый
7 - изофазный
8 - затмевающийся
9 - прерывистый частопроблесковый
10 - прерывистый очень частый
11 - прерывистый ультрачастый
12 - по коду Морзе
13 - постоянный/проблесковый
14 - проблесковый/длительнопроблесковый
15 - затмевающийся/проблесковый
16 - постоянный/длительнопроблесковый
17 - затмевающийся переменный
18 - длительнопроблесковый переменный
19 - проблесковый переменный
20 - групповой переменный
21 -  2 постоянных (вертикальные)
22 -  2 постоянных (горизонтальные)
23 -  3 постоянных (вертикальные)
24 -  3 постоянных (горизонтальные)
LITVIS - Видимость огня
A/E
0 - не определена
1 - высокая интенсивность
2 - низкая интенсивность
3 - слабый
4 - усиленный
5 - несильный
6 - видимость намеренно ограничена 
7 - закрывается
8 - частично закрывается
MARSYS - Система средств навигац. оборуд.
A/E
0 - не определена
1 - регион А Международной ассоциации маячных служб
2 - регион В Международной ассоциации маячных служб
3 - модифицированная США
4 - старая система США
5 - система ограждения внутренних водных путей США
6 - единая государственная система США
7 - система ограждения западных рек США
8 - система SIGNI
NATCON - Материал сооружения
A/E
0 - не определен
1 - каменная кладка
2 - бетон
3 - несвязанные валуны
4 - твердое покрытие
5 - без покрытия
6 - дерево
7 - железо/сталь
NATION - Национальная принадлежность
A/A00
NATQUA - Опред. термины естеств. поверх.
A/E
0 - не определены
1 - мелкий
2 - средний
3 - крупный
4 - битый
5 - вязкий
6 - мягкий
7 - жесткий
8 - вулканический
9 - известковый
10 - твердый
NATSUR - Естественная поверхность
A/E
0 - не определена
1 - ил
2 - глина
3 - тина
4 - песок
5 - камень
6 - гравий
7 - галька
8 - булыжник
9 - скала
10 - приморское солоноватое болото
11 - лава
12 - снег
13 - лед
14 - коралл
15 - болото
16 - топь/торфянистая местность
17 - раковины
NINFOM - Информация национальным набором символов
A/S
NOBJNM - Название объекта нац. набором символов
A/S
NPLDST - Лоцманский район нац. набором символов
A/S
NMDATE - Дата Извещений Мореплавателям
A/A
OBJNAM - Название объекта
A/S
ORIENT - Ориентация
A/F000.00градуса
PEREND - Конечная дата периода
A/A
PERSTA - Начальная дата периода
A/A
PICREP - Графическое представление
B/S
PILDST - Зона ответст. лоцман. станции
A/S
PRCTRY - Страна - производитель
A/A
PRODCT - Продукция
A/E
0 - не определена
1 - нефть
2 - газ
3 - вода
4 - камень
5 - уголь
6 - руда
PUBREF - Используемое пособие
A/S
QUAPOS - Качество местоположения
A/E
0 - не определено
1 - достоверно
2 - недостоверно
3 - недостаточно достоверно
4 - приближенно
5 - сомнительно
6 - ненадежно
7 - по донесению(не обследовано)
8 - по донесению(не подтверждено)
QUASOU - Качество измерения глубины
A/E
0 - не определено
1 - глубина известна
2 - глубина не известна
3 - сомнительная глубина
4 - ненадежная глубина
5 - пронос(при измерении не достали дна)
6 - наименьшая глубина известна
7 - наим-ая глуб.не изв-на,на карте показ.безоп.диапаз.глубин
8 - по донесению(не обследовано)
9 - по донесению (не подтверждено)
10 - поддерживаемая глубина (на канале,в районе)
QUAVEM - Качество измерения высоты
A/E
0 - не определено
1 - измерена
2 - оценочное значение
RADFRQ - Частота излуч. р/л маяка-ответчика
A/A00.0-S
RADIUS - Радиус
A/F00000.0м
RADWAL - Длина волны маяка-ответчика
A/A
RECDAT - Дата создания записи
C/A
RECIND - Сведения о создании данных
C/A
SCAMAX - Максимальный масштаб
B/I00000
SCAMIN - Минимальный масштаб
B/I00000000
SCVAL1 - Первое значение масштаба
A/I00000000
SCVAL2 - Второе значение масштаба
A/I00000000
SECTR1 - Первая граница сектора
A/F000.00 градуса
SECTR2 - Вторая граница сектора
A/F000.00 градуса
SIGFRQ - Частота сигнала
A/I000
SIGGEN - Формир. туманного сигнала
A/E
0 - не определено
1 - автоматически
2 - энергией волн
3 - вручную
4 - ветром
SIGGRP - Группа сигналов
A/A(0...)
SIGPER - Период полного цикла сигнала
A/F00.0
SIGSEQ - Порядок следования сигналов
A/A000.0+(00.0)+00.0+(00.0)...
SORDAT - Дата создания источника
C/I00.00.00
SORIND - Указание источника
C/ASSS,PPPPP,CCCCCCCCCC,
STATUS - Статус
A/E
1 - постоянный
2 - случайный
3 - рекомендованный
4 - заброшенный
5 - периодический/прерывистый
6 - резервный
7 - временный
8 - частный
9 - обязательный
10 - разрушенный
11 - погашенный
SUPLIT - Контролирование огня
A/E
1 - контролируемый
2 - неконтролируемый
SURATH - Ведомство, выполнившее съемку
A/S
SUREND - Дата окончания съемки
A/A
SURSTA - Дата начала съемки
A/A
SURTYP - Тип съемки
A/L
TECSOU - Метод измерения глубин
A/L
0 - не определен
1 - измерена эхолотом
2 - определена гидролокатором бокового обзора
3 - измерена многолучевым эхолотом
4 - проверена водолазом
5 - измерена лотлинем
6 - протралена гибким тралом
TOPSHP - Форма топовой фигуры
A/E
0 - не определена
1 - конус вершиной вверх
2 - конус вершиной вниз
3 - шар
4 - два шара
5 - цилиндр
6 - щит
7 - косой крест
8 - крест
9 - куб вершиной вверх
10 - два конуса вершинами вместе
11 - два конуса основаниями вместе
12 - ромб
13 - два конуса вершинами вверх
14 - два конуса вершинами вниз
15 - голик вершиной вверх
16 - голик вершиной вниз
17 - цилиндр и шар
18 - конус и шар
TRAFIC - Поток движения
A/E
1 - входящий
2 - выходящий
3 - входящий и выходящий
4 - двухсторонний
VALDCO - Значение изобатной глубины
A/I00000м
VALLMA - Значение магнитной аномалии
A/F00000.00град
VALMXR - Значение макс. дальности видимости
A/I00.0мили
VALNMR - Значение номин. дальности видимости
A/I00.0мили
$VLSOU - Значение глубины только для SOUNDG
A/F00000.0м
VALSOU - Значение глубины
A/F00000.0м
VERACC - Точность высот
A/F00.0м
VERCCL - Вертикальный проход, закрытый
A/F00.0м
VERCLR - Вертикальный проход
A/F00.0м
VERCOP - Вертикальный проход, открытый
A/F00.0м
VERCSA - Вертикальный проход, безопасный
A/F00.0м
VERDAT - Высотная геодезическая основа
A/E
0 - не определен
1 - средняя малая сизигийная вода
2 - средняя низкая малая сизигийная вода
3 - средний уровень моря
4 - низший уровень малой воды
5 - средняя малая вода
6 - низший уровень малой сизигийной воды
7 - приближенная средняя малая сизигийная вода
8 - индийский нуль глубин
9 - малая сизигийная вода
10 - приближенный наинизший астрономический прилив
11 - приближенный низший уровень малой воды
12 - средняя низкая малая вода
13 - малая вода
14 - приближенная средняя малая вода
15 - приближенная средняя низкая малая вода
16 - средняя полная вода
17 - средняя полная сизигийная вода
18 - полная вода
19 - приближенный средний уровень моря
20 - полная сизигийная вода
21 - средняя высокая полная вода
VERLEN - Длина по вертикали
A/F000.00м
WATLEV - Влияние уровня моря
A/E
0 - не определено
1 - частично покрывается в полную воду
2 - всегда над водой
3 - всегда под водой/затоплен
4 - осыхает в малую воду(покрывается и открывается)
5 - в уровень с поверхностью воды
$ROTAT - Угол разворота
A/F000.000000 градуса
$TXSTR - Текст
A/S
$CHARS - Фонт
A/S
$SPACE - Выключка
A/E
0 - в центр
1 - вправо
2 - влево
3 - по метрике (на формат)
$COLOR - Цвет
C/E
00 - черный
01 - синий
02 - зеленый
03 - сине-зеленый
04 - коричнево-красный
05 - серый
06 - коричневый
07 - светло-серый
08 - темно-серый
09 - голубой
10 - фиолетовый
11 - желто-коричневый
12 - красный
13 - мажента
14 - желтый
15 - белый
$SCODE - Код карт. объекта
A/E
IY1      - линия  невидимая линия
IP1-A    - маркер звездочка
IM10     - маркер предписанное направление пути
IM16     - маркер знак предупреждения
IJ13.2   - маркер водоросли
IP1-C    - маркер символ огня
IC33     - маркер болото
IC30-A   - маркер дерево
IC30-B   - маркер дерево
IM4      - маркер стрелка в виде галочки
IQ130.2  - маркер стрелка - указатель сторон форватера
IN12.1-A - маркер якорь
IN20-A   - маркер перечеркнутый якорь
IN21-A   - маркер перечеркнутая рыба
$TINTS
A/E
01 - голубой
02 - светло-голубой
03 - серо-голубой
04 - a
05 - b
06 - c
07 - d
$FILNM - Имя файла базы
A/S
$NMOBJ - Имя составного объекта
A/E
AIRPOR - Аэропорт
ANCHOR - Якорная стоянка
CHAEDG - Кромка канала, фарватера
DPWTRT - Глубоководный путь
DEFWAT - Навигационная обстановка
HARBOR - Порт
LITHOU - Маяк
MORTRO - Место для швартовки
NAMFLO - Плавучее СНО
NAMFIX - Стационарное СНО
RANGES - Створ
TSSSYS - Система разделения движения
