OBJNAM - Имя (номер) объекта
C/A
DEPBEL - Ведомственная принадлежность
C/A
$JUSTV - Вертикальное выравнивание
C/E
01 - выравнивание по низу
02 - выравнивание по центру
03 - выравнивание по верху
OWNTYP - Вид собственности
C/E
01 - государственная
02 - муниципальная
03 - акционерная
04 - кооперативная
05 - колхозная
06 - частная
ALTVAL - Высота
B/F0000.00м
SPNALT - Высота низа пролет. стр-ния над ур. воды
B/F00.00м
FALALT - Высота падения воды
B/F00.0м
FCOALT - Высота перепада общая
B/F00.0м
THVALT - Высота сброса воды
B/F00.0м
AVEALT - Высота средняя
B/F00.0м
DEPTHS - Глубина
B/F0000.0м
WOLDEP - Глубина до уровня воды
B/F00.0м
BURDEP - Глубина заложения
B/F00.0м
$JUSTH - Горизонтальное выравнивание
C/E
01 - выравнивание по центру
02 - выравнивание слева
03 - выравнивание справа
CARCAP - Грузоподъемность
B/F00.0кн
GROUND - Грунт
C/E
01 - песок 
02 - ил 
03 - глина 
04 - галька, гравий 
05 - ракушка 
06 - камень 
07 - валуны 
08 - скалы
PRESUR - Давление
B/F00.0
MESDAT - Дата измерений
C/I00.00.00
DEBITS - Дебит
B/F00.0
DIAMET - Диаметр
B/F0.00м
DENSIT - Плотность
A/I0000
DISLOC - Дислокация
C/E
01 - на застроенной территории
02 - на незастроенной территории
LENGTH - Длина
B/F000.0м
SHOCAT - Категория берега
A/E
01 - берег обрывистый с пляжем
02 - берег обрывистый без пляжа
03 - скопление плавника
04 - пляж оборудованный
SLICAT - Категория береговой линии
A/E
01 - определенная и постоянная
02 - неопределенная 
03 - непостоянная 
CHCCAT - Категория берегового сооружения
A/E
01 - мол 
02 - волнолом 
03 - траверса 
04 - буна 
05 - шпора 
06 - пал 
07 - набережная отвесная 
08 - набережная наклонная 
09 - парапет
10 - парапет на столбах 
11 - спуск на набережной 
12 - лестница на набережной 
SWACAT - Категория болота
A/E
01 - болото непроходимое и труднопроходимое 
02 - болото проходимое 
03 - земля заболоченная 
04 - заболоченность по ложбинам, делям и др. 
STOCAT - Категория верхней кромки склона
A/E
01 - верхняя кромка откоса 
02 - верхняя кромка обрыва земляного 
03 - верхняя кромка карьера 
04 - верхняя кромка отвала 
05 - верхняя кромка обрыва скалистого 
06 - верхняя кромка оползня 
07 - верхняя кромка осыпи рыхлых пород 
08 - верхняя кромка осыпи твердых пород 
09 - верхняя кромка укрепленной террасы поля 
10 - верхняя кромка бровки 
WMECAT - Категория водомерного сооружения
A/E
01 - пост водомерный 
02 - футшток 
03 - гидрометрический створ 
04 - водомер 
WCFCAT - Категория водораспред-ного устр-ва
A/E
01 - сооружение подпорно - регулирующее 
02 - водовыпуск с заслонками 
03 - водовыпуск трубчатый 
04 - водовыпуск шахтный 
05 - устье дренажного коллектора
06 - водозабор 
07 - насосная станция 
08 - насос малый стационарный 
09 - насос малый передвижной 
10 - чигирь 
11 - водовыпуск на дамбах и валиках лим. орошения 
WCUCAT - Категория водотока
A/E
01 - акведук 
02 - быстроток 
03 - перепад ступенчатый 
04 - перепад консольный 
05 - канал, река, канава, проходящ.через трубу 
06 - лоток или желоб для подачи воды 
RESCAT - Категория водохранилища
A/E
01 - водохранилище открытое 
02 - водохранилище крытое 
03 - водохранилище подземное 
04 - отстойник 
05 - бассейн
06 - яма дождевая 
07 - водохранилище,загрязн.отходами предприятий
08 - xxx
WVECAT - Категория водной растительности
A/E
01 - растит-сть водная без разделения по формам 
02 - водоросли 
03 - растит-сть водная травяная с плав.листьями 
04 - растит-сть водная с погружен.листьями 
05 - растительность водная моховая 
HECCAT - Категория горизонтали
A/E
01 - горизонталь утолщенная 
02 - горизонталь основная 
03 - горизонталь дополнительная 
04 - горизонталь вспомогательная 
05 - гориз-ль для изображения нависающего склона 
BORCAT - Категория границы
A/E
01 - граница государственная
02 - граница союзной республики СССР
03 - граница АССР, края, области, авт.области
04 - граница авт.области, входящей в состав края
05 - граница района
06 - граница городских земель 
07 - граница территории сельского совета
08 - граница землепользования и отводов
09 - граница государственного заповедника
10 - граница гос.заказника, природного парка
11 - контур растительности, с/х угодий, грунтов
12 - граница осыхающей береговой полосы нижняя
13 - граница замощений и угодий
14 - граница сплошных покрытий
15 - ось улицы 
16 - граница полосы отчуждения жел.дор.
17 - граница домов и участков по проездам 
18 - разделительная линия
19 - разделительная полоса
DYKCAT - Категория дамбы, вала
A/E
01 - дамба, вал, выражающиеся в масштабе плана 
02 - валик, не выражающийся в масштабе плана 
RODCAT - Категория дороги
A/E
01 - автомагистраль (автострада) 
02 - автодорога (шоссе) 
03 - пешеходная дорожка 
04 - дорога грунтовая проселочная 
05 - дорога грунтовая полевая и лесная 
06 - участок, проезжий только при отливе моря 
07 - участок, идущий по руслу потока 
08 - дорога зимняя (зимник, автозимник) 
09 - тропа вьючная 
10 - тропа пешеходная 
11 - тропа на искусственном карнизе (овринг) 
12 - скотопрогон
13 - участок дороги с фашинами 
14 - гать 
15 - гребля 
16 - выстилка
17 - непрофилированная грунтовая дорога 
18 - профилированная грунтовая дорога 
19 - xxx
TVECAT - Категория древесной растительности
A/E
01 - лес лиственный
02 - лес хвойный
03 - лес смешанный
04 - лес естественный высокоствольный
05 - лес угнетенный низкорослый и карликовый
06 - криволесье
07 - поросль леса
08 - лес саженый высокоствольный
09 - лесопосадки молодые
10 - питомник лесных и декоративных пород
11 - редколесье высокоствольное
12 - редколесье низкорослое и карликовое
13 - редкая поросль леса
14 - полоса др.насажд.шир.< 2 мм в масштабе, выс.< 4 м
15 - полоса др.насажд.шир.< 2 мм в масштабе, выс.> 4 м
16 - полоса др.насажд.шир. от 2 до 10 мм в масшт.,выс.<4 м
17 - полоса др.насажд.шир. от 2 до 10 мм в масшт.,выс.>4 м
18 - полоса др.насажд.шир.> 10 мм в масштабе, выс.< 4 м
19 - полоса др.насажд.шир.> 10 мм в масштабе, выс.> 4 м
20 - отдельная группа стланика
21 - заросли стланика
22 - заросли бамбука
23 - заросли мангровые
SPRCAT - Категория естественного источника
A/E
01 - ключ, родник необорудованный 
02 - ключ, родник оборудованный 
03 - источник оборудованный с памятником 
04 - гейзер 
RWACAT - Категория железной дороги
A/E
01 - неэлектрифицированная 
02 - электрифицированная 
03 - монорельсовая 
04 - узкоколейная
05 - трамвайная линия 
06 - участок ж.д. со значительным уклоном 
07 - фуникулер 
08 - бремсберг 
09 - дорога подвесная 
10 - стационарный подкрановый путь 
AGACAT - Категория земельного угодья
A/E
01 - пашня 
02 - огород 
03 - поле рисовое, периодически затопляемое водой 
04 - поле рисовое, затопляемое водой большую часть года 
05 - залежь 
06 - сенокос 
07 - пастбище
08 - приусадебный участок
MARCAT - Категория знака 
A/E
01 - пограничный знак
02 - копец
03 - граничный столб, межевый знак
04 - ориентирный пункт
05 - столб закрепления проекта планировки
06 - пункт закрепления разбивочной сети
07 - сигнал
08 - пирамида
09 - тур 
10 - веха
11 - каменный столб высотой 1м и более 
12 - геознак (надстройка) 
13 - тумба деревянная или межевой знак 
CABCAT - Категория кабеля
A/E
01 - кабель трехфазный
02 - кабель контрольный и сигнальный
03 - кабель постоянного тока
04 - электрокабель высокого напряжения 6-10kv
05 - электрокабель низкого напряжения
06 - электрокабель высокого напряжения 220kv
07 - электрокабель высокого напряжения 110kv
08 - электрокабель высокого напряжения  35kv
09 - электрокабель высокого напряжения отключенный
10 - электрокабель низкого напряжения отключенный
CANCAT - Категория канала, канавы
A/E
01 - канал или канава наземная бетонированная
02 - канал или канава наземная
03 - канал подземный
04 - канава сухая 
05 - кяриз 
06 - дюкер 
07 - канава 
WELCAT - Категория колодца
A/E
01 - колодец без оборудования
02 - колодец с воротом на столбах
03 - колодец (скважина) с ручным насосом
04 - колодец с журавлем
05 - колодец (скважина) с ветряным двигателем
06 - колодец (скважина) с механическим подъемом воды
07 - колодец (скважина) артезианский
08 - колодец сухой
09 - колодец засыпанный
10 - колодец питьевой
CVECAT - Категория культурной растительности
A/E
01 - сад фруктовый
02 - ягодник
03 - виноградник
04 - сад фруктовый с ягодником
05 - сад фруктовый с виноградником
06 - питомник плодовый
07 - плантация древесных технических культур
08 - плантация кустарниковых технических культур
09 - плантация травяных технических культур
10 - газон
11 - клумба
BVECAT - Категория кустарниковой растительности
A/E
01 - отдельная группа кустарника
02 - заросли кустарника
03 - отдельная группа колючих кустарников
04 - заросли колючих кустарников
05 - полоса куст-ков и жив.изгородь шир.< 2 мм в масшт.
06 - полоса куст-ков и жив.изгородь шир.2-10 мм в масшт.
07 - полоса куст-ков и жив.изгородь шир.> 10 мм в масшт.
08 - отдельная группа саксаула
09 - заросли саксаула 
10 - полукустарники 
11 - кустарнички 
12 - декоративные посадки или живые изгороди 
13 - отдельная группа кустов (кустарника)
STRCAT - Категория лестницы
A/E
01 - ступени вверх
02 - ступени вниз
BUPCAT - Категория места захоронения
A/E
01 - могила братская 
02 - могила отдельная 
03 - знак с религиозным изображением 
04 - мазар 
05 - субурган 
06 - обо 	
07 - скотомогильник 
08 - кладбище
RUPCAT - Категория места сброса отходов
A/E
01 - мусорная и выгребная ямы 
02 - свалка 
03 - участок, покрытый отходами предприятий 
04 - мусоросборник 
STPCAT - Категория места стоянки
A/E
01 - пристань без оборудованного причала 
02 - остановочный пункт без оборудованного причала
03 - якорная стоянка 
04 - пристань с оборуд.береговым причалом 
05 - пристань с оборуд.береговым причалом на сваях 
06 - пристань с плавучим причалом (дебаркадером) 
07 - пристань береговая на сваях 
08 - пристань плавучая 
09 - пирс 
SMFCAT - Категория микроформы земной поверхности
A/E
01 - пески неровные 
02 - поверхность с валунами 
03 - такыр 
04 - каменистая россыпь 
05 - река каменная 
06 - поверхность полигональная 
07 - поверхность пятнистая 
08 - поверхность бугристая 
09 - поверхность кочковатая 
10 - поверхность с самосадочной солью 
GFOCAT - Категория объекта геологоразвед-ного наз-ния
A/E
01 - устье разведочного геологического шурфа 
02 - линия разведочных геологических шурфов 
03 - линия разведочных геологических скважин 
04 - канава геологическая 
05 - валик вдоль геологической канавы 
BTOCAT - Категория объекта дна водоема
A/E
01 - банка малых размеров 
02 - камни надводные, расположенные группами 
03 - камень надводный отдельный 
04 - камень подводный отдельный 
05 - камень осыхающий отдельный 
06 - скала надводная 
07 - риф подводный 
08 - риф осыхающий 
09 - плантация подводная 
10 - отмель береговая 
11 - мель русловая 
GLOCAT - Категория объекта ледника
A/E
01 - поле фирновое
02 - граница фирнового поля
03 - язык ледниковый
04 - граница ледникового языка
05 - трещина ледниковая
06 - колодец ледниковый
07 - водоток на поверхности ледника
08 - морена на поверхности ледника
09 - вал ледяной, не выражающийся горизонталями
10 - ледолом
11 - заструги
12 - снежник
13 - наледь речная
14 - наледь грунтовая
15 - граница наледной поляны
16 - обрыв ледяной
17 - барьер ледяной
UGOCAT - Категория объекта метрополитена
A/E
01 - вход в метро 
02 - вентилятор метро наземный 
03 - вентилятор метро подземный 
04 - наземный вестибюль станции метро 
05 - вентилятор метро 
06 - указатель метро 
IDOCAT - Категория объекта промышл.назначения
A/E
01 - труба заводская 
02 - двигатель ветряной 
03 - мельница ветряная 
04 - мельница водяная 
05 - лесопильня водяная 
06 - печь для обжига извести 
07 - печь для обжига древесного угля 
08 - труба дымоходная котельной 
FNCCAT - Категория ограждения
A/E
01 - ограда высотой 1 м и более
02 - ограда высотой менее 1 м
03 - стена историческая
04 - ограда глинобитная
05 - ворота
06 - ограда,забор на кам., бетон.или кирп.фундаменте
07 - забор сплошной
08 - забор решетчатый
09 - забор с капитальными опорами
10 - ограждение из колючей проволоки
11 - ограждение из "гладкой" проволоки
12 - ограждение из проволочной сетки
13 - проволочный "электропастух"
14 - изгордь, плетень, трельяж
15 - ограда
16 - ограждение тротуаров
17 - ограда со столбами на каменном основании
18 - ограда на каменном основании 
19 - изгородь из колючей проволоки 
20 - поребрик (бордюр) 
WFLCAT - Категория ограждения участка акватории
A/E
01 - устройство рыбозащитное 
02 - устройство мусороулавливающее 
03 - ограждение водной станции 
BAPCAT - Категория опорной точки
A/E
01 - Центр пункта гос.геодезической сети
02 - Центр пункта геодез.сети сгущения
03 - Центр точки плановой съемочной сети
04 - Центр астрономического пункта
05 - Головка фундаментального репера 
06 - Головка  грунтового репера
07 - Головка грунтового координированного репера
08 - Головка репера грунт.строит.долговр.закрепл.
09 - Головка  скального репера
10 - Головка  стенного репера или марки
11 - центр пункта триангуляции 
12 - центр пункта полигонометрии 
13 - Точка постоян.съем.обоснов.,закрепл.на местн.
14 - пикет технической нивелировки
15 - реечная точка
SUPCAT - Категория опоры
A/E
01 - столб
02 - ферма
03 - столб с подкосами или оттяжками
04 - опора контактной сети
05 - опора троллейбусной контактной сети
06 - опора моста концевая (устой)
07 - опора моста промежуточная (бык)
08 - опора плавучая
09 - столб фермовый
10 - столб контактной сети
11 - ферма высоковольтной передачи
12 - ферма электропередачи
13 - столб высоковольтной электропередачи
14 - столб низковольтной передачи
15 - столб связи
16 - столб с укосом
17 - столб фонарный
18 - столбы разных назначений
19 - столб трамвайный на междупутье
20 - столб оттяжка в т.ч. трамвайн. или троллейбусный
21 - флагшток
SLOCAT - Категория откоса
A/E
01 - неукрепленный
02 - укрепленный	
03 - спланированный	
HEICAT - Категория отметки высоты
A/E
01 - центра
02 - земли
03 - головки репера
04 - центра марки
05 - входа в здание
06 - отмостки
07 - земли или тротуара на углу дома
08 - заложения
09 - головки рельса
10 - края платформы
11 - на бортовом камне
12 - рядом с бортовым камнем
13 - уреза воды по фактич.данным с датой измер.
14 - уреза воды, привед. к ср. межев. уровню
15 - уреза воды комбинированная
16 - высоты непостоянной береговой линии
17 - уреза воды верхнего бьефа
18 - уреза воды нижнего бьефа
19 - у основания земляной плотины
20 - по верху опорной стенки
21 - у основания опорной стенки
22 - у колодца
23 - входа по низу трубы
24 - выхода по низу трубы
25 - перевала
26 - пролетного строения
27 - на трубе в открытой траншее
28 - на трубе с исполнительного чертежа
29 - на трубе, полученная ТКИ 
30 - пикетной точки 
31 - цоколя
32 - фундамента
33 - у порога 
34 - площадки 
35 - у крыльца
36 - приямка
37 - мягкого дна/твердого дна
39 - покрытия
40 - подвального окна
41 - у подвального окна
MONCAT - Категория памятника
A/E
01 - памятник 
02 - монумент 
03 - памятник "Вечный огонь" 
04 - скульптура 
FERCAT - Категория парома
A/E
01 - паром с механическим двигателем 
02 - паром несамоходный 
03 - перевоз лодочный с механическим двигателем 
04 - перевоз лодочный 
FNACAT - Категория плавучего СНО
A/E
01 - маяк плавучий 
02 - буй светящий 
03 - буй несветящий
04 - бакен
DAMCAT - Категория плотины
A/E
01 - непроезжая 
02 - проезжая  
03 - прорванная 
04 - подводная 
05 - сливная 
CRACAT - Категория подъемного крана
A/E
01 - кран настенно-консольный поворотный 
02 - кран - балка 
03 - кран башенный стационарный
04 - кран портальный стационарный 
05 - кран башенный на рельсах 
06 - кран портальный на рельсах 
07 - кран козловый на рельсах 
08 - кран мостовой на эстакаде 
RAPCAT - Категория порогов
A/E
01 - не выраж. по протяжен. в масшт. плана
02 - выраж. по протяж. в масшт. плана 
LAYCAT - Категория прокладки
A/E
01 - трубная
02 - кабельная
03 - смешанная
RDECAT - Категория радиотехнического средства
A/E
01 - радиомачта 
02 - радиобашня 
03 - мачта телевизионная 
04 - башня телевизионная 
05 - вышка радиорелейная 
06 - ретранслятор 
RIVCAT - Категория реки, ручья
A/E
01 - ширина не выражается в масштабе плана 
02 - ширина выражается в масштабе плана 
03 - постоянноводный участок русла реки или ручья 
04 - пересыхающий участок русла реки или ручья 
05 - пропадающий участок русла реки или ручья 
06 - сухое русло реки и ручья 
REBCAT - Категория религиозного строения
A/E
01 - Церковь 
02 - Костел 
03 - Кирха 
04 - Мечеть 
05 - Минарет 
06 - Пагода буддийская 
07 - Храм буддийский 
08 - Часовня 
09 - Сооружения культовые прочие
PILCAT - Категория свайно-ряжевого сооружения
A/E
01 - ряж 
02 - группа свай в воде 
03 - ледорез 
04 - куст свай 
SALCAT - Категория солончака
A/E
01 - солончак проходимый и труднопроходимый 
02 - солончак проходимый 
03 - земля засолен. с выцветами солей на поверхн. 
MINCAT - Кат-я сооруж. для добычи природ. ресурсов
A/E
01 - устье основного шахтного ствола
02 - устье вспомогательного шахтного ствола 
03 - устье эксплуатационного шурфа 
04 - устье штольни 
05 - отвал породы 
06 - карьер 
07 - торфоразработка 
08 - скважина бур. эксплуат. глубокого бурения 
09 - скважина бур. эксплуат. глубиной менее 500 м 
10 - скважина заглушенная 
11 - скважины, расположенные кустом
12 - вышка 
13 - факел газовый 
14 - скважина буровая 
BRCCAT - Категория сооружения мостового типа
A/E
01 - эстакада для ремонта автомашин 
02 - эстакада технологическая 
03 - эстакада погрузочная 
04 - эстакада морская 
05 - эстакада транспортная (путепровод) 
06 - основание морских нефтепромыслов 
07 - эстакада на каменных опорах 
PBCCAT - Категория сооруж. общест-ного наз-я
A/E
01 - доска почета
02 - мемориальная доска
03 - стенд показателей
04 - стенд наглядной агитации
05 - тумба афишная постоянная
06 - мемориал
08 - тумба
09 - рекламный щит
10 - афишный щит
11 - вышка наблюдательная, парашютная
12 - будка телефонная вне здания
13 - почтовый ящик
WAFCAT - Категория сооружения при водопроводе
A/E
01 - колонка гидравлическая
02 - колонка водоразборная
03 - колонка питьевая
04 - гидрант пожарный
05 - гидрант поливочный
06 - узел подключения дождевальных машин
07 - бак водонапорный на столбах или на фермах
08 - водопроводная задвижка
09 - колодец пожарного крана
10 - колодец домовой створного крана 
11 - кран поливной 
12 - водомер 
13 - колодец водоспускной 
14 - будка водоразборная 
15 - кран разборный водопровода
16 - фонтан 
17 - питьевой фонтанчик 
18 - колодец водопроводный
19 - контактный вывод на водопроводе
GAFCAT - Категория сооружения при газопроводе
A/E
01 - газовая задвижка, устанавл. на поверхности
02 - газовая задвижка
03 - колодец управления
04 - конденсационный горшок
05 - гидрозатвор
06 - контрольная трубка
07 - контрольный проводник
08 - камера газовая (габарит)
09 - колодец газовый 
10 - колодец регулятор давления
11 - газовый сифон
12 - контактный вывод на газе
RDCCAT - Категория сооружения при дороге
A/E
01 - переход подзем.под улицей,дорогой,железнодор.путями
02 - лоток для спуска леса и других материалов
03 - селеспуск через дорогу
04 - арка постоянная на автодороге
05 - светофор на столбе 
06 - остан. авт. и троллейбусов вне насел. пунктов 
07 - труба под дорогой 
08 - светофор на металлической колонке 
09 - светофор на стене 
10 - переход пешеходов 
11 - дюкерный переход 
12 - будка ОРУДа 
13 - пост регулировщика движения 
14 - будка регулировщика движения 
15 - километровый столб 
16 - указатель дорог, названий насел. пунктов, рек 
17 - знаки дорожные прочие 
18 - указатель остановки транспорта 
RWCCAT - Категория сооружения при железной дороге
A/E
01 - полотно разобранной ж.д.
02 - тупик без упоров
03 - тупик с упорами
04 - тупик с упорами и балластной призмой
05 - стрелка переводная
06 - круг поворотный
07 - переезд через ж.д.
08 - шлагбаум 
09 - ворота габаритные 
10 - виадук (мост) пешеходный над ж.д.
11 - платформа пассажирская открытая 
12 - платформа пассажирская крытая 
13 - платформа грузовая низкая с борт. камнем 
14 - платформа грузовая низкая без борт. камня 
15 - платформа грузовая высокая 
16 - семафор 
17 - семафор на мостике двухопорном 
18 - семафор на мостике консольном 
19 - светофор мачтовый 
20 - светофор карликовый 
21 - светофор подвесной 
22 - ворота габаритные над ж.д. 
23 - поворотный круг узкоколейной ж.д. 
24 - знак километровый (километровый столб)
25 - предельный столб
26 - железнодорожный пикет
27 - знак километрового пикетажа 
28 - доска предупредительная
29 - уклоноуказатель
30 - щит маневровый
31 - щит оповестительный
32 - указатель иаршрутный
SECCAT - Категория сооружения при канализации 
A/E
01 - решетка сточная
02 - колодец дождевой
03 - колодец дождевой с чугунной крышкой 
04 - колодец дренажный 
05 - колодец контрольный домовой 
06 - колодец выгребной домовой, фильтр 
07 - труба вентиляционная 
08 - колодец смотровый 
09 - колодец выгребной 
10 - колодец глухой (замощенный) 
11 - колодец двухкамерный комбинированный 
12 - выпуск 
13 - колодец диаметром 200 см и более и камеры
14 - впуск в канализацию 
15 - безколодезное присоединение труб 
16 - канализация ливневая открытая  
17 - колодец канализационный
18 - шамбо
18 - отстойник
CNECAT - Категория сооружения при сети связи
A/E
01 - проводная линия связи и ТСУ
02 - телефонная канализация (1 и более каналов)
03 - световодный кабель
04 - кабельная линия связи и ТСУ
05 - переход от воздушн.линии и ТСУ к кабельной подземн.
06 - телефонный кабель
07 - телефонный бронированный кабель
08 - телефонный кордельный бронир. кабель
09 - телеграфный кабель
10 - кабель пожарной сигнализации 
11 - кабель радиовещания 
12 - кабель сигнализации лифта 
13 - кабель телевизионного вещания 
14 - шкаф телефонный распределительный 
15 - телефонная камера
16 - телефонный колодец
17 - колодец телефонная коробка
18 - телефонный колодец (ИКМ)
19 - телефонный колодец (НРП)
HNECAT - Категория сооружения при теплосети
A/E
01 - изгиб компенсационный
02 - выход инженерн.сетей из подземн.полож. в надземн.
03 - колодец теплосети
04 - камера теплосети
05 - неподвижная опора
PICCAT - Категория сооруж. при трубопроводе 
A/E
01 - канал непроходной для подзем. труб-дов
02 - наземная камера на канале 
03 - подземная камера на канале 
04 - канал полупроходной для подзем. труб-дов 
05 - канал проходной для подзем. труб-дов 
06 - коллектор общий для подзем. ком-ций 
07 - заглушка на подзем. ком-ции 
08 - переход арочный 
09 - колодец неизвестного назначения
10 - точка смены диаметра
11 - точка выхода в надзем. (подзем.) положение
12 - труба-защитный футляр
ELNCAT - Категория сооружения при электросети
A/E
01 - ЛЭП высокого напряжения
02 - ЛЭП высокого напряжения кабельная
03 - ЛЭП низкого напряжения
04 - фонарь электрический
05 - часы электрические
06 - прожектор
07 - прожектор карликовый постоянный
08 - молниеотвод (громоотвод)
09 - трансформатор
10 - кабельный столбик- сторожка
11 - трансформатор на столбах
12 - переход от каб.подзем.ЛЭП к воздуш. ЛЭП
13 - трансформаторный шкаф
14 - колодец кабельный
15 - кабель отключенный
16 - контактный вывод на кабеле
SNACAT - Категория стационарного СНО
A/E
01 - маяк береговой 
02 - огонь светящий береговой 
03 - знак береговой сигнализ. постоян.
BUICAT - Категория строения
A/E
01 - строение жилое
02 - строение нежилое
03 - строение общественного назначения
04 - павильон
05 - беседка 
06 - гараж индивидуальный 
07 - туалет, уборная
08 - караульный пост или грибок
09 - трансформаторный пункт
10 - теплица, оранжерея
11 - парник
12 - стоянка юрт, чумов, яранг постоянная
13 - здание производственного назначения
14 - будка трансформаторная
15 - подстанция электрическая
16 - будка водоразборная
17 - сооружение башенного типа капитальное
18 - развалины
19 - вентилятор
20 - объект
21 - нет съемки
GVECAT - Категория травяной растительности
A/E
01 - растительность травяная луговая 
02 - растительность высокотравная 
03 - растительность травяная влаголюбивая 
04 - заросли камышовые и тростниковые 
05 - мочажинки, не выражающиеся в масштабе плана 
06 - растительность травяная степная 
07 - растительность моховая 
08 - растительность лишайниковая 
PIPCAT - Категория трубопровода
A/E
01 - труба водопровода
02 - труба газопровода
03 - труба теплосети
04 - труба канализации
05 - трубопроводы
LDACAT - Категория участка земли
A/E
01 - пустырь 
02 - площадка строительная 
03 - участок с изрытой поверхностью 
04 - вал корчевания 
05 - участок мелиоративного строительства 
06 - участок биологической рекультивации 
07 - грунт
08 - набивная площадка
09 - застроенная территория
10 - центральные кварталы города
FORCAT - Категория участка леса
A/E
01 - участок леса горелый
02 - участок леса сухостойный
03 - участок леса, пройденный пожаром
04 - участок леса вырубленный
05 - участок леса раскорчеванный
06 - бурелом и ветровал(повалено > 50% деревьев)
07 - бурелом и ветровал(повалено < 50% деревьев)
08 - просека шир. 5 мм и более в масштабе плана
09 - просека шир. от 1 до 5 мм в масштабе плана
10 - просека шир. от 0,5 до 1 мм в масштабе плана
11 - просека, ограниченная канавами 
12 - просека, ограниченная изгородями, заборами
13 - просека - визирка 
14 - просека - визирка с линией проволоч. передачи 
REFCAT - Категория формы рельефа
A/E
01 - обрыв земляной
02 - обрыв скалистый
03 - скала - останец
04 - дайка
05 - кратер вулкана
06 - кратер грязевого вулкана
07 - кратер грязевой сопки
08 - вход в пещеру и грот
09 - воронка карстовая
10 - воронка псевдокарстовая
11 - западина (блюдце)
12 - вымочка
13 - пятно развевания
14 - яма
15 - курган 
16 - бугор-ориентир естеств., не выраж. гориз-ми
17 - вал земляной естеств., не выраж. гориз-ми
18 - камень ориентир отдельный
19 - гряда камней
20 - скопление камней
21 - овраг шириной на плане 1.5 мм и более 
22 - овраг узкий и промоина 
23 - борозда эрозионная 
24 - русло сухое 
25 - водороина (рытвина) 
26 - уступ задернованный, не выраж. гориз-ми 
27 - оползень действующий 
28 - оползень недействующий 
29 - осыпь рыхлых пород (осыпь песчаная)
30 - осыпь твердых пород (осыпь каменистая)
31 - терраса полей укрепленная 
32 - обвал и обрыв 
STOCAT - Категория хранилища
A/E
01 - бассейн нефтяной
02 - яма нефтяная
03 - колодец нефтяной
04 - выход нефти
05 - бак
06 - цистерна
07 - газгольдер 
08 - бензоколонка 
09 - колонка дизельного топлива 
10 - бункер саморазгружающийся  
11 - склад 
12 - яма для хранения силоса, сенажа 
13 - площадка со стенками для хранения силоса 
14 - колонка бензиноразборная 
15 - силосная яма 
16 - овощехранилище
17 - погреб
BUECAT - Категория элемента здания
A/E
01 - колонны вместо части или всего первого этажа
02 - отмостка
03 - брандмауэр, каменная стена
04 - въезд под арку (въезд во двор крытый)
05 - въезд на второй этаж 
06 - крыльцо открытое, ступени вверх 
07 - крыльцо закрытое 
08 - вход закрытый в подземную часть здания 
10 - наземная часть подземного здания 
11 - часть здания нависающая без опор 
12 - переход (галерея) для транспортеров назем. 
13 - ниша 
14 - лоджия 
15 - балкон на столбах
16 - балкон 
17 - терраса или веранда 
18 - навес (перекрытие) между зданиями 
19 - навес на столбах 
20 - навес на подкосах (навес-козырек) 
22 - люк подвальный 
23 - иллюминатор
24 - приямок (приямник) 
25 - колоннада
26 - лестница пожарн., опирающаяся на землю 
27 - надземный переход между зданиями 
28 - фасад 
29 - тамбур 
30 - вход 
31 - окно подвальное 
32 - окно подвальное с приямником 
34 - крыльцо открытое, ступени вниз 
35 - фундамент 
36 - лоджия внутренняя 
37 - лоджия торцевая 
38 - площадка у входа
39 - площадка
40 - арка
41 - плита
42 - приямок с поребриком
43 - полуколонны
EPECAT - Категория элемента эл/защиты от коррозии    
A/E
01 - электродренажный кабель постоянный
02 - протектор одиночный с КИП в ковере
03 - протектор группов. в ковере с контр.заземл-лем и КИП
04 - КИП в ковере
05 - КИП на столбике 
06 - КИП на стене 
07 - протектор с КИП на стене 
08 - место подключ. электродренаж.кабеля к труб-ду
09 - подключ. электродренаж. кабеля к тяговому рельсу
10 - подключение дренаж. кабеля к путевому дросселю
11 - анодное заземл. с подключ. дренажн.кабеля в ковере
12 - установка акт. защиты на стене - поляризов. дренаж
13 - установка акт. защиты на стене - усил. дренаж
14 - установка акт. защиты на стене - катод. станция
15 - установка акт. защиты на фундаменте 
16 - вентильный блок на стене 
17 - вентильная перемычка на стене 
18 - пот.-уравнивающая перемычка из стальной полосы
19 - пот.-уравнивающая перемычка кабельная 
20 - узел присоед.ЭДК к трамв.рельсу на межпут. в кол. или ковер.
21 - узел присоед.ЭДК к трамв.рельсам в колод. или ковере
22 - место подключ.ЭДК к труб-ду без ковера
23 - место подключ.ЭДК к труб-ду с ковером
24 - глубин.электрод контура анод. заземления (более 10 м)
25 - муфта в кабеле 
LNDQUA - Качество земель
C/E
01 - чистые
02 - коренного улучшения
03 - засорены камнями
04 - засорены галькой
05 - засорены песком
06 - заболочены
07 - культурные
08 - засорены отходами промышленного производства
$CSYMB - Код знака
C/A
WIRNUM - Количество проводов
B/I00000
PASNUM - Количество проезжих частей
B/I00000
LAYNUM - Количество прокладок
B/I00000
STONUM - Количество этажей
B/I00000
STRUCT - Конструкция
C/E
01 - цепная
02 - канатная 
03 - разборная
$SCALE - Коэффициент масштабирования знака
B/F0.00
STPNES - Крутизна
C/E
01 - отвесная
02 - наклонная
MATERS - Материал
C/E
01 - дерево
02 - металл
03 - камень
04 - кирпич
05 - бетон
06 - железобетон
07 - земля
08 - сталь
09 - чугун
10 - керамика
11 - асбестоцемент
12 - полихлорвинил
FIXING - Назначение
C/E
01 - технический    ~~~~~~~~~|
02 - высоконапорный          |   водопровод
03 - питьевой                |
04 - водяная        ~~~~~~~~~|
05 - паровая                 |   теплосеть
06 - горячая вода            |
07 - низкое давление~~~~~~~~~|
08 - среднее давление        |   газопровод
09 - высокое давление        |
10 - ливневая       ~~~~~~~~~|
11 - дренажная               |
12 - хозяйственная           |
13 - общесплавная            |
14 - мелиоративная           |   канализация
15 - напорная                |
16 - безтрубный дренаж       |
17 - туннельная              |
18 - воздухопровод~~~~~~~~~~~|
19 - зонопровод              |
20 - нефтепровод             |   трубопроводы
21 - маслопровод             |
22 - мазутопровод            |
23 - трубопроводы разл.назначений на промплощадках
FILABL - Наполняемость
B/F00.0(литро-час)
VOLTAG - Напряжение
B/F00.0v
VOLUME - Объем
B/F000.0
FIRPRO - Огнестойкость
C/E
01 - огестойкая
02 - неогнестойкая
03 - смешанная
POBPER - Период наблюдаемости явления
C/A
AREVAL - Площадь 
B/F0000.0
MOBLIT - Подвижность
C/E
01 - подвижное
02 - неподвижное
COVERS - Покрытие
C/E
01 - асфальт
02 - бетон
03 - дерево
04 - металл
05 - шлакобетон
06 - асфальтобетон
07 - булыжник
08 - битумоминеральная смесь
09 - брусчатка
10 - гравий
11 - камень колотый
12 - цементобетон
13 - шлак
14 - щебень
15 - грунт
16 - набивной
TREBRE - Порода дерева
C/E
01 - береза
02 - боярышник
03 - бук
04 - вишня
05 - вяз
06 - граб
07 - груша
08 - дуб
09 - ель
10 - ива
11 - каштан
12 - кедр
13 - кипарис
14 - клен
15 - крушина
16 - липа
17 - лиственница
18 - ольха
19 - орех
20 - осина
21 - пальма
22 - пихта
23 - рамус
24 - рябина
25 - слива
26 - сосна
27 - тис
28 - тополь
29 - черемуха
30 - яблоня
31 - ясень
32 - черешня
33 - калина 
BUSBRE - Порода кустарника
C/E
01 - орешник
02 - шиповник
03 - акация
04 - полынь
05 - терескен
06 - сарсозан
07 - багульник
08 - подбел
09 - черника
10 - вереск
11 - ива
12 - кротоегус
PRODUC - Продукт
C/E
01 - вода
02 - нефть
03 - газ
04 - мазут
05 - кислота
06 - химические удобрения
07 - бензин
08 - уголь
09 - торф
10 - песок
11 - зола
12 - пар
13 - воздух
14 - химическое вещество
$ROTAT - Разворот знака
B/F000.0
DEKDIM - Размеры грузовой палубы
B/F00.0
WLEDIF - Разность уровней воды
B/F00.0
ARANGE - Расположение
C/E
01 - на кургане
02 - на скале-останце
03 - на здании
04 - в стене здания
05 - на местности
06 - на капитальном сооружении
07 - над землей (воздушный)
08 - на земле
09 - под землей
10 - под водой
11 - под дном
12 - на дамбе
13 - под мощением или асфальтом
14 - в блоках
15 - в каналах
16 - на поверхности дна
17 - под слоем наносов
18 - на грунте
19 - на опорах
20 - в коробе
23 - на путепроводе
24 - под путепроводом
25 - на мосту
26 - под мостом
27 - на насыпи
28 - в футляре
KOMTYP - Тип коммунального объекта
C/E
01 - Плита
02 - Унитаз
03 - Раковина
04 - Ванна
05 - Канализационный стояк
FUNROM - Назначение помещения
01 - Жилая комната
02 - Подсобное помещение
03 - Коридор, холл, прихожая
04 - Туалет
05 - Ванная
06 - Лестничная клетка
07 - Шахта лифта
METDIS - Расстояние между деревьями среднее
B/F0.0
DRIFTS - Скорость течения
B/F00.0
SALINT - Соленость
C/E
01 - пресная
02 - соленая
03 - горько-соленая
CONDTN - Состояние
C/E
01 - существующий
02 - действующий
03 - строящийся
04 - разрушенный
05 - полуразрушенный
06 - недействующий
07 - отключенный
STRMAN - Способ укрепления
C/E
01 - дернование
02 - каменная наброска
03 - мощение
04 - укладка железобетонных плит
STATUS - Статус
C/E
01 - постоянный
02 - для определенной цели
03 - рекомендованный
04 - непригодный
05 - применяемый периодически
06 - резервный
07 - временный
MTRTHI - Толщина стволов средняя
B/F0.0
SECFOR - Форма сечения
C/E
01 - круглая
02 - прямоугольная	
CONFOR - Форма сооружения
C/E
01 - круглая
02 - квадратная
03 - фермовая
04 - треугольная
IRIGAT - Характер орошения земель
C/E
01 - без искусственного орошения (богарные)
02 - с оросительной сетью
03 - орошаемые регулярно в достаточном количестве
04 - орошаемые в недостаточном количестве
05 - орошаемые на осушенных площадях
06 - лиманнного орошения
07 - заливные
DRANAG - Характер осушения земель
C/E
01 - осушаемые открытым дренажом
02 - осушаемые закрытым дренажом
03 - двухстороннее регулирование водного режима
STRTYP - Тип улицы
C/E
01 - широкая улица, проспект
02 - не главная, не широкая улица
03 - площадь
$COLOR - Цвет
C/E
00 - черный
01 - синий
02 - зеленый
03 - сине-зеленый
04 - коричнево-красный
05 - серый
06 - коричневый
07 - светло-серый
08 - темно-серый
09 - голубой
10 - желто-голубой
11 - желто-коричневый
12 - красный
13 - пурпурно-красный
14 - желтый
15 - белый
SPCNUM - Число пролетных строений
B/I00000
WIDVAL - Ширина
B/F00.00м
TRKWID - Ширина колеи
B/F0000.0м
COMWID - Ширина общая
B/F00.0м
TOPWID - Ширина по верху
B/F00.0м
BOTWID - Ширина по дну
B/F000.0м
LOWWID - Ширина по низу
B/F00.0м
PASWID - Ширина проезжей части
B/F00.0м
$TXSTR - Текст
A/S
$CHARS - Фонт
A/S
$SPACE - Выключка
A/E
0 - в центр
1 - вправо
2 - влево
3 - по метрике (на формат)
$SCODE - Код линии
A/S
NB???? - Номер трека
A/I00
CO???? - Код объекта трека
A/E
$POLIC?? - Полицейские машины
$CAR???? - автомашины с грузами
$SHIP??? - корабли с грузами
$SAM???? - самолет
$VERT??? - Полицейский вертолет
$DIR???? - Дирижабль
$TAR???? - Таракан
AO???? - Состояние объекта трека
A/E
01 - Нормальное
02 - Сигнал внимания
03 - Сигнал тревоги
SP???? - Скорость движения (тик между точками)
A/I0000
NE???? - Номер инициализируемого трека
A/I00
NU???? - Номер диспетчируемого объекта
A/I00
SS???? - состояние диспетчируемого объекта
A/E
01 - Нормальное
02 - Сигнал внимания
03 - Сигнал тревоги
AC???? - тип воздействия на трек
A/E
00 - Удалить трек, удалиться самому
01 - Удалить трек, самому не удаляться
02 - Запустить трек, удалиться самому
03 - Запустить трек, самому не удаляться
